                                                 АННОТАЦИЯ
                           Программное обеспечение ППКОП “Цербер 03” версия 31.0
	

	Нововведения:

1.	Добавлены новые режимы работы программируемых выходов:
	"Дистанционное управление группами выходов" Данный режим позволяет объединять выходы в группы и дистанционно управлять каждой из них.
	"Неисправность" Выход с данным режимом находятся в активированном состоянии если в системе охраны не зарегистрировано никаких неисправностей. Если система обнаружила неисправность, то данный выход деактивируется. Выход необходимо закрепить за первым разделом.
	"Режим охраны ПЦН" Выход активируется при постановке на охрану раздела, за которым он закреплен. Выход работает в импульсном режиме, до тех пор пока прибор не получит подтверждение от цс или ретранслятора о доставке сообщения. После получения подтверждения выход переходит в режим непрерывного свечения. Если раздел, которому принадлежит выход, находится в состоянии «Тревога», то выход переходит в импульсный режим работы. Индикация тревоги в разделе длится в течении запрограммированного времени. Деактивация выхода происходит при снятии с охраны раздела, за которым он закреплен. 
	"Пожар" (ГОСТ Р 53325-2012) Выход активируется (на выходе напряжение 12В, сухие контакты разомкнуты) при возникновении сигнала «ПОЖАР» в разделе или разделах, за которыми он закреплен. Деактивация выхода происходит при восстановлении всех шлейфов ПС.
2.	При запуске ППКОП от источника резервного питания с напряжением менее семи воль, радиопередатчик прибора не запускается. 
3.	Добавлен новый режим работы ключа ТМ - "Постановка-снятие периметра". Данный режим позволяет ставить раздел под охрану за исключением всех внутренних зон закрепленных за данным разделом.
4.      Добавлен новый режим работы ключа ТМ - "Постановка".
5.      Добавлен новый режим работы ключа ТМ - "Снятие".
6. 	Предупреждение "У Вас долг за охрану" теперь отображается на клавиатуре только при условии что все зоны прибора находятся в состоянии норма, в обратном случае клавиатура отображает перечень нарушенных зон.
7.	При работе с клавиатурой добавлено меню техника. Вызов данного меню осуществляется командой MODE_9_#_мастер пароль. Переход по пунктам меню осуществляется нажатием клавиши MODE. Меню позволяет Добавлять пользователей в раздел, удалять их, изменять адрес клавиатуре. Вход в раздел меню осуществляется клавишей #. Выход из меню - клавиша Reset.
8. 	Для режима работы ЦС добавлена функция самоохраны (первая охранная зона по умолчанию имеет тактику 24 часа). Так же добавлен визуальный контроль наличия связи с драйвером Цербер (09 программируемый выход активируется при отсутствии связи с драйвером).
9.      Добавлена поддержка gsm модулей "Цербер Sim800"
10.     Добавлена опция "Новый режим управления охраной". Установка данной опции изменяет алгоритм работы зоны с режимом "Управление охраной". Для взятия раздела под охрану зону с режимом управление необходимо однократно нарушить, повторное нарушение зоны приведет  к снятию раздела с охраны. Данная опция расширяет возможности управления разделами при помощи различных выносных реле.
11.     При совместной работе прибора с gsm модулями добавлен приоритет использования сим карт. Первая симкарта теперь считается основная, вторая резервная. При невозможности связаться с ПЦН по первой сим карте прибор переключится на вторую, но периодически будет проверять восстановление связи по первой симкарте.
12.     При совместной работе прибора с gsm модулями добавлен периодический тест второй симкарты. Прибор раз в сутки будет переключатся на вторую симкарту с целью проверки ее работоспособности.
13.     Добавлена возможность одновременного управления состоянием нескольких разделов прибора с клавиатуры. Для одновременной постановки или снятия необходимо два раза нажать клавишу взять или снять, выбрать необходимые разделы в появившемся меню и подтвердить нажатием клавиши взять или снять. Пароль пользователя должен быть закреплен за всеми необходимыми разделами.

	Изменения:

1.  	Оптимизирован алгоритм ретрансляции событий от других приборов приборами оборудованными ethernet или gsm модулями.
2.      Оптимизирован опрос периферийных расширителей прибором.
3.  	Для облегчения настройки времени и даты на клавиатуре изменен алгоритм их ввода. Вызов меню настройки времени и даты осуществляется командой Mode_3_#, настройка времени и даты осуществляется путем нажатия соответствующей цифровой клавиши. 
4.	При добавлении новых пользователей при помощи клавиатуры добавлена возможность перехода между ними при помощи клавиш ARM и DISARM. Отчет начинается от введенного номера пользователя. Также данная функция позволяет просматривать привязки пользователей к разделам.
5.	Добавлена возможность управления состоянием сразу нескольких разделов при помощи клавиатуры. Вызов данной функции осуществляется двойным нажатием клавиш ARM или DISARM. После чего, цифирными клавишами указываем какие разделы надо взять под охрану или снять с охраны, и подтверждаем действие дополнительным нажатием клавиши ARM или DISARM. Управление несколькими разделами одновременно возможно только при условии что клавиатуре разрешено управлять данными разделами, и для управления разделами используется один и тот же пароль.
6.	Добавлена возможность просмотра состояния всех разделов при помощи клавиатуры. Окно просмотра вызывается путем нажатия с удержанием клавиши # и нажатием клавиши 9. Состояния разделов отображается в буквенном виде:
	Г - не охраняется, готов к взятию под охрану;
	Н - не охраняется, взятие под охрану по каким либо причинам невозможно; 
	З - в разделе запущено время задержки на вход или выход;
	О - раздел охраняется;
	Т - в разделе зафиксирована тревога;
	Б - локальное управление разделом заблокированно с ПЦН;
	Х - управление разделом с данной клавиатуры запрещено.
	Также из данного окна возможно осуществить переход в любой из разрешенных разделов нажатием соответствующей цифровой клавиши.

	Исправления:

	1. Исправлена проблема работы новых приборов (версия 2.95 и выше), в качестве ЦС от резервного источника питания.
	Важно: 

	Для корректной работы клавиатур “Цербер-03К” с прибором  имеющим  31 версию ПО, прошивка клавиатуры должна быть не ниже версии 3.1.


                       