                                                 АННОТАЦИЯ

                              Программное обеспечение для приборов версия 8.0 


	Сборка содержит в себе программное обеспечение для следующих типов приборов:

	Цербер RP4 режимы работы:

                    1. СПИ (объектовый прибор в СПИ Цербер-03)
		    2. концентратор СЕКТОР 
		    3. клиент СЕКТОР
		    4. ЦС (центральная станция СПИ Цербер-03)

	Цербер GP4 режимы работы:

		    1. СПИ (объектовый прибор в СПИ Цербер-03)
		    2. терминал (работа в качестве gsm терминала для отправки смс, приема csd сообщений, работа с драйвером gsm  тревога)
		 
	Цербер LP4 режимы работы:
		   
		    1. СПИ (объектовый прибор в СПИ Цербер-03)

	Цербер RM2 режимы работы:

		    1. СПИ (объектовый прибор в СПИ Цербер-03)
		    2. концентратор СЕКТОР 
		    3. клиент СЕКТОР
		    4. ЦС (центральная станция СПИ Цербер-03)

	Цербер GM2 режимы работы:

		    1. СПИ (объектовый прибор в СПИ Цербер-03)
		    2. терминал (работа в качестве gsm терминала для отправки смс, приема csd сообщений, работа с драйвером gsm  тревога)

	Также содержит прошивки для Ethernet модуль (Цербер LAN), расширитель Цербер 03 lite вер.2.2. и выше , расширитель Цербер-03Р вер. 2.2. и выше).

	Изменения:
		    - Добавлена функция программного удвоения зон охраны. Удвоение зон — это функция, позволяющая вам удвоить количество зон охраны на приборе с четырех до восьми. Зона 1 может быть 1 и 5, зона 2 — зонами 2 и 6, и так
далее. Зона, использующая резисторы на 10 кОм — это первая зона, а зона, использующая резистор 20 кОм - вторая.
		  - Для серии gsm приборов добавлен приоритет первой симкарты. Первая симкарты, отныне считается основной. В случае проблем с регистрацией на первой симкарте прибор, перейдя на вторую симкарту, ежечасно будет пробовать восстановить связь по основной (первой) симкарте.
		  - Добавлена функция "тестирование резервной симкарты". Раз в сутки прибор будет переключаться на резервную (вторую) симкарту.После успешного переключения прибор пришлет тестовое событие. Функция добавлена с целью избежать блокировки симкарты оператором связи, как неиспользуемую.
		  - Добавлена поддержка защищенных от копирования ключей DS1961S.Использование данных ключей позволит Вам избежать ситуации когда хоз. органы самовольно клонируют пользовательские ключи. Подробнее в руководстве пользователя.
                  - Добавлен новый режим ключа ТМ - "Техник". Постановка объекта под охрану данным ключом переведет прибор в режим "тихой охраны". При нарушении охранно-пожарных шлейфов на объекте не включится сирена. Функция позволит провести ТО объекта не беспокоя присутствующих на объекте людей.
		    (постановка под охрану этим ключом будет приходить кодом 3466, зона - 998, класс - постановка под охрану, описание - сервисная служба в помещении. Снятие с охраны кодом 1466.
                  - Изменен код тревоги охранных зон с установленным режимом "пожарная". Новый код для этого события 1110, не забудте проверить его наличие в шаблоне (код - 1110, зона - 995, класс - пожарная тревога)


	ВАЖНО: программирование приборов с установленным ПО версия 8.0 возможно только конфигуратором Цербер04 версия 8.
		   